### Содержание

Начало работы
Подробное описание эксплуатации
Рабочая среда
Правовая информация

# Драйвер принтера Windows Metapace T-25

Настоящая программа представляет собой драйвер принтера Windows для Metapace T-25.
Установка этого драйвера принтера позволяет использовать стандартные функции печати, которые имеются в большинстве приложений Windows.

## Начало работы

### Создание очереди принтера

Можно создать очередь принтера с помощью следующей процедуры.

- С помощью функции Plug & Play интерфейса USB:
  Подсоедините принтер к компьютеру и включите его. После подключения система Windows автоматически создаст очередь принтера с использованием функции plug & play.
- При использовании интерфейса, отличного от USB:
  Очередь принтера можно создать с помощью функции очереди принтера Windows, которая имеется в утилите принтера Metapace. Для получения подробной информации см. здесь.

Сразу после создания очереди принтера вы сможете изменить настройки принтера. Измените настройки принтера с помощью следующей процедуры.

1. Откройте Панель управления. В системе Windows 8 / 7 / POS Ready 7 откройте папку «Устройства и принтеры». В системе Windows Vista откройте папку «Принтеры». В системе Windows XP / POS Ready 2009 откройте папку «Принтеры и факсы».
2. Щелкните правой кнопкой мыши очередь принтера, которую необходимо настроить, чтобы открыть контекстное меню. В системе Windows 8 / 7 / POS Ready 7 выберите «Свойства принтера». В системе Windows Vista выберите «Запуск от имени администратора», а затем выберите пункт «Свойства». В системе Windows XP / POS Ready 2009 выберите пункт «Свойства».
3. Настройте параметры принтера, выбрав параметр «Настройка печати» на вкладке «Общие» или используя вкладку «Параметры устройства».

Можно настроить различные функции принтера в соответствии с каждой очередью принтера.

### Функции драйвера принтера

Доступные функции перечислены далее. Перейдите по ссылке с именем функции для просмотра подробного описания.

Параметры устройства
Paper Type
Data Treatment Recover From Error
Page Cut Type
Document Cut Type
Print Speed
Print Density
Logo Store
Cash Drawer Interlocking Function

Другие функции
Размер бумаги
Настройка принтера
Шрифты устройства

Наверх

## Подробное описание использования

### Параметры устройства

На вкладке «Параметры устройства» окна свойств очереди принтера имеются несколько различных настроек.
Откройте вкладку «Параметры устройства», используя следующую процедуру.

1. Откройте Панель управления. В системе Windows 8 / 7 / POS Ready 7 откройте папку «Устройства и принтеры». В системе Windows Vista откройте папку «Принтеры». В системе Windows XP / POS Ready 2009 откройте папку «Принтеры и факсы».
2. Щелкните правой кнопкой мыши очередь принтера, которую необходимо настроить, чтобы открыть контекстное меню. В системе Windows 8 / 7 / POS Ready 7 выберите «Свойства принтера». В системе Windows Vista выберите «Запуск от имени администратора», а затем выберите пункт «Свойства». В системе Windows XP / POS Ready 2009 выберите пункт «Свойства».
3. Откройте вкладку «Параметры устройства».

Описание содержимого каждой функции приведено далее.

#### Paper Type

Предлагаются два типа настройки: «Receipt» для переменной длины и «Ticket» для фиксированной длины.
Используйте параметр «Receipt» при печати заданий различной длины, чтобы они обрезались сразу после последней строки. (Необходимо настроить правильный размер бумаги для квитанции в разделе Размер бумаги.)
Используйте параметр «Ticket», если необходимо, чтобы задания на печать имели согласованную длину, которая установлена в разделе Размер бумаги. Бумага будет обрезана при достижении установленного значения.

#### Data Treatment Recover From Error

При возникновении ошибки можно обработать нераспечатанные данные, которые уже были отправлены на принтер, следующим образом.
Если требуется отменить нераспечатанные данные после восстановления ошибки, выберите «Clear Data By Document Unit» и установите флажок «Разрешить двусторонний обмен данными» на вкладке «Порты» окна «Свойства принтера».
Если требуется распечатать нераспечатанные данные сразу после восстановления после ошибки, выберите параметр «Store Data» и снимите флажок «Разрешить двусторонний обмен данными».

#### Page Cut Type

Параметр «Page Cut Type» управляет тем, каким образом отрезаются страницы задания на печать, за исключением последней страницы.
Чтобы не обрезать каждую страницу документа, выберите параметр «No Cut». Чтобы отрезать каждую страницу, выберите параметр «Partial Cut».

#### Document Cut Type

Параметр «Document Cut Type» управляет тем, каким образом отрезается последняя страница задания на печать.
Чтобы не обрезать последнюю страницу, выберите параметр «No Cut». Чтобы обрезать ее, выберите параметр «Partial Cut».

#### Print Speed

Этот параметр определяет, насколько быстро печатает принтер.
В большинстве случаев следует использовать параметр скорости печати «High». Если более приоритетным является качество печати, а не скорость, следует выбрать параметр «Low».

#### Print Density

Этот параметр определяет, насколько темным получается изображение при печати.
В большинстве случаев следует выбрать параметр «Standard». Если требуется более темная печать, выберите значение «+1», «+2» или «+3».

#### Document Top Logo

Настройте параметр «Document Top Logo», выбрав один из параметров «Registration Key n (n — код ключа)», чтобы напечатать логотип, сохраненный на принтере.
Любой выбранный здесь логотип будет распечатан до первой страницы документа. Если выбрать параметр «No Logo Printed», логотип не будет распечатываться перед первой страницей документа.

Перед началом этой настройки необходимо зарегистрировать логотип в принтере. Для получения подробной информации см. раздел Справка по хранилищу логотипов для утилиты принтера.

#### Page Top Logo

Настройте параметр «Page Top Logo», выбрав один из параметров «Registration Key n (n — код ключа)», чтобы напечатать логотип, сохраненный на принтере.
Любой выбранный здесь логотип будет распечатан в верхней части каждой страницы документа. Если выбрать параметр «No Logo Printed», логотип не будет распечатываться вверху на каждой странице.

Перед началом этой настройки необходимо зарегистрировать логотип в принтере. Для получения подробной информации см. раздел Справка по хранилищу логотипов для утилиты принтера.

#### Page Bottom Logo

Настройте параметр «Page Bottom Logo», выбрав один из параметров «Registration Key n (n — код ключа)», чтобы напечатать логотип, сохраненный на принтере.
Любой выбранный здесь логотип будет распечатан в нижней части каждой страницы документа. Если выбрать параметр «No Logo Printed», логотип не будет распечатываться внизу на каждой странице.

Перед началом этой настройки необходимо зарегистрировать логотип в принтере. Для получения подробной информации см. раздел Справка по хранилищу логотипов для утилиты принтера.

#### Document Bottom Logo

Настройте параметр «Document Bottom Logo», выбрав один из параметров «Registration Key n (n — код ключа)», чтобы напечатать логотип, сохраненный на принтере.
Любой выбранный здесь логотип будет распечатан в конце последней страницы документа. Если выбрать параметр «No Logo Printed», логотип не будет распечатываться в конце последней страницы документа.

Перед началом этой настройки необходимо зарегистрировать логотип в принтере. Для получения подробной информации см. раздел Справка по хранилищу логотипов для утилиты принтера.

#### Cash Drawer1

Принтер может активировать внешнее периферийное устройство, подсоединив различные Cash Drawer 1 во время печати документов.
Выберите параметр «Document Top», чтобы активировать периферийное устройство только после начала печати. Выберите параметр «Document Bottom», чтобы активировать периферийное устройство только после завершения печати. Если устройство Cash Drawer 1 не используется, выберите параметр «No use».

#### Cash Drawer2

Принтер может активировать внешнее периферийное устройство, подсоединив различные Cash Drawer 2 во время печати документов.
Выберите параметр «Document Top», чтобы активировать периферийное устройство только после начала печати. Выберите параметр «Document Bottom», чтобы активировать периферийное устройство только после завершения печати. Если устройство Cash Drawer 2 не используется, выберите параметр «No use».

#### Cash Drawer1 - Pulse Width

Задает значения ширины импульса для Cash Drawer 1.
Для разных кассовых аппаратов требуются разные значения ширины импульсов, поэтому выбирайте из доступных вариантов до тех пор, пока кассовый аппарат не начнет открываться в нужное время.

#### Cash Drawer2 - Pulse Width

Задает значения ширины импульса для Cash Drawer 2.
Для разных кассовых аппаратов требуются разные значения ширины импульсов, поэтому выбирайте из доступных вариантов до тех пор, пока кассовый аппарат не начнет открываться в нужное время.

### Размер бумаги

В этом драйвере предлагается несколько предварительно определенных размеров бумаги.
Можно также создать пользовательские размеры бумаги с помощью параметра Пользовательский размер бумаги при использовании очереди принтера Windows.
Каждый размер бумаги имеет конкретную ширину и высоту, которые определяют область, доступную для печати. Для документов не нужно применять никакие поля.
Размеры бумаги, в названии которых имеется слово «Receipt», предназначены для печати заданий переменной длины, например квитанций; при использовании данной настройки размера бумаги выберите значение «Receipt» для параметра Paper Type.

Ваши настройки формата бумаги могут изменяться в соответствии с текущей настройкой используемых приложений.
Если в приложении отсутствуют какие-либо настройки размера бумаги, используйте следующую настройку. Рекомендуется настроить одно и то же значение в трех местах.

1. Откройте Панель управления. В системе Windows 8 / 7 / POS Ready 7 откройте папку «Устройства и принтеры». В системе Windows Vista откройте папку «Принтеры». В системе Windows XP / POS Ready 2009 откройте папку «Принтеры и факсы».
2. Щелкните правой кнопкой мыши очередь принтера, которую необходимо настроить, чтобы открыть контекстное меню. В системе Windows 8 / 7 / POS Ready 7 выберите «Свойства принтера». В системе Windows Vista выберите «Запуск от имени администратора», а затем выберите пункт «Свойства». В системе Windows XP / POS Ready 2009 выберите пункт «Свойства».
3. Нажмите кнопку «Настройка печати» на вкладке «Общие», затем нажмите кнопку «Дополнительно», которая находится на вкладке «Макет» нового окна; вы увидите параметр «Размер бумаги». Выберите здесь тот же самый размер бумаги.
4. Выберите параметр «ТРЕНИЕ» в ветви «Назначение лотков» раздела «Параметры устройства».
5. Нажмите кнопку «Настройка печати» на вкладке «Общие», затем нажмите кнопку «Дополнительно», которая находится на вкладке «Макет» нового окна; вы увидите параметр «Размер бумаги». Выберите здесь тот же самый размер бумаги.

#### Предварительно определенные размеры бумаги

Далее показаны предварительно определенные размеры бумаги, которые предлагаются в драйвере принтера Metapace T-25.

Значение настройки | Значение по умолчанию | Область печати
--- | --- | ---
Ширина печати | Длина
58mm x 200mm (30 Columns) |  | 45 мм | 200 мм
58mm x Receipt (30 Columns) |  | 45 мм | 3000 мм
58mm x 200mm (33 Columns) |  | 50,8 мм | 200 мм
58mm x Receipt (33 Columns) |  | 50,8 мм | 3000 мм
80mm x 200mm (42 Columns) |  | 64 мм | 200 мм
80mm x Receipt (42 Columns) |  | 64 мм | 3000 мм
80mm x 200mm (48 Columns) |  | 72 мм | 200 мм
80mm x Receipt (48 Columns) |  | 72 мм | 3000 мм
A4 |  | 72 мм | 297 мм
Letter | ○ | 72 мм | 11 дюймов

#### Создание пользовательских размеров бумаги

Чтобы создать пользовательские размеры бумаги, можно воспользоваться функцией очереди принтера Windows и следовать процедуре, описанной далее.

1. Откройте Панель управления. В системе Windows 8 / 7 / POS Ready 7 откройте папку «Устройства и принтеры». В системе Windows Vista откройте папку «Принтеры». В системе Windows XP / POS Ready 2009 откройте папку «Принтеры и факсы».
2. В системе Windows 8 / 7 / POS Ready 7 выберите принтер, который необходимо настроить, а затем в меню выберите «Свойства сервера принтера». В системе Windows Vista и XP щелкните правой кнопкой мыши в пустой области в открытой папке. В системе Windows Vista выберите «Запуск от имени администратора», а затем выберите пункт «Свойства сервера». В системе Windows XP / POS Ready 2009 выберите пункт «Свойства сервера».
3. В системе Windows Vista появится диалоговое окно «Управление учетными записями пользователей». Нажмите кнопку «Продолжить».
4. Перейдите на вкладку «Бумага».
5. Установите флажок «Создать новую форму».
6. Введите новое имя в поле «Имя формы».
7. Выберите «Единицы» в разделе «Описание формы» и введите необходимое значение в полях «Ширина» и «Высота» в разделе «Размер бумаги».
8. Нажмите кнопку «Сохранить форму», а затем нажмите кнопку «ОК» для завершения.

Размеры бумаги, которые предлагаются в драйвере принтера Metapace T-25, следующие.
Пользовательский размер бумаги находится в следующем диапазоне.

Ширина бумаги | Минимальное значение | 25,4 мм
Максимальное значение | 72 мм
Высота бумаги | Минимальное значение | 25,4 мм
Максимальное значение | 3276,7 мм

### Настройка принтера

Установив параметр «Настройка принтера», вы сможете отправлять любые команды управления (управляющие коды) или строки до или после печати.

Чтобы установить параметр «Настройка принтера», выполните процедуру, описанную далее.

1. Откройте Панель управления. В системе Windows 8 / 7 / POS Ready 7 откройте папку «Устройства и принтеры». В системе Windows Vista откройте папку «Принтеры». В системе Windows XP / POS Ready 2009 откройте папку «Принтеры и факсы».
2. Щелкните правой кнопкой мыши очередь принтера, которую необходимо настроить, чтобы открыть контекстное меню. В системе Windows 8 / 7 / POS Ready 7 выберите «Свойства принтера». В системе Windows Vista выберите «Запуск от имени администратора», а затем выберите пункт «Свойства». В системе Windows XP / POS Ready 2009 выберите пункт «Свойства».
3. Перейдите на вкладку «Настройка принтера».

Возможна отправка настройки принтера с использованием следующих четырех интервалов.

Before Document Top | Сразу до верхней части документа
Before Page Top | Сразу до верхней части страницы
After Page Bottom | Сразу после нижней части страницы
After Document Bottom | Сразу после нижней части документа

Установите настройку принтера, введя управляющий код или строку в текстовом поле для интервала отправки.
Можно ввести управляющий код, добавив '\x' к каждому байту перед шестнадцатеричным числом. Можно ввести до 500 байт в каждом поле.

Примечание.

- Используйте строчную букву «x» в параметре «\x», который указывает ввод в шестнадцатеричном формате. Если ввести заглавную букву «X», то это не будет интерпретироваться как ввод в шестнадцатеричном формате.
- Нельзя использовать двухбайтные символы.

Примеры ввода/вывода для ввода управляющих кодов с использованием шестнадцатеричных чисел приведены ниже.

Примеры ввода/вывода:
Вводимые символы | \x1d\x21\x33ShopName\x0a\x1d\x21\x00\x0aTEL:000-000-0000\x0aFAX:999-999-9999\x0a
Значение | GS ! 33 ShopName LF GS ! 00 LF TEL:000-000-0000 LF FAX:999-999-9999 LF
Результаты на выходе |

### Шрифты устройства (шрифты принтера)

Можно добиться более высокой скорости печати благодаря использованию шрифтов, содержащихся в принтере.

Щелкните здесь, чтобы открыть другую страницу справки с более подробным описанием этих шрифтов.

Наверх

## Операционная среда

### Поддерживаемые модели

Metapace T-25

### Требования к системе

Windows XP SP3 или более поздняя версия (только 32-разрядная)
Windows Vista (32/64-разрядная)
Windows 7 (32/64-разрядная)
Windows 8 (32/64-разрядная)*
Windows Embedded POS Ready 2009 (только 32-разрядная)
Windows Embedded POS Ready 7(32/64-разрядная)

* Более подробная информация представлена в Installation Manual.

Наверх

## Правовая информация

Copyright © 2013 ,Equator Ltd. Все права защищены.