### 目录

快速入门
详细用法
操作环境
法律信息

# Metapace T-25 Windows 打印机驱动程序

此软件为 Metapace T-25 的 Windows 打印机驱动程序。
安装此打印机驱动程序可让您使用大多数 Windows 应用程序中的标准打印功能。

## 快速入门

### 创建打印机队列

可以通过下列步骤创建打印机队列。

- 通过 USB 即插即用：
  将打印机与 PC 连接并打开。一旦连接，Windows 将自动通过即插即用创建打印机队列。
- 通过非 USB 接口：
  可以使用 Metapace 打印机实用程序中的 Windows 打印机队列功能创建打印机队列。有关详细信息，请参见这里的信息。

一旦创建了打印机队列，便可以更改打印机设置。通过下列步骤更改打印机设置。

1. 打开 '控制面板'。在 Windows 8 / 7 / POS Ready 7 中，打开 '设备和打印机' 文件夹。在 Windows Vista 中，打开 '打印机' 文件夹。在 Windows XP / POS Ready 2009 中，打开 '打印机和传真' 文件夹。
2. 右击要配置的打印机队列以打开快捷键菜单。在 Windows 8 / 7 / POS Ready 7 中，单击 '打印机属性'。在 Windows Vista 中，单击 '以管理员身份运行'，然后单击 '属性'。在 Windows XP / POS Ready 2009 中，单击 '属性'。
3. 单击 '常规' 选项卡上的 '打印首选项'，或使用 '设备设置' 选项卡配置打印机设置。

可以根据每个打印机队列配置不同的打印机功能。

### 打印机驱动程序功能

可用的功能如下。单击功能名称链接可获取详细的说明。

设备设置
Paper Type
Data Treatment Recover From Error
Page Cut Type
Document Cut Type
Print Speed
Print Density
Logo Store
Cash Drawer Interlocking Function

其它功能
纸张尺寸
打印机选项设置
设备字体

返回页首

## 详细用法

### 设备设置

打印机队列属性窗口的 '设备设置' 选项卡中包含许多不同的设置。
通过以下步骤打开 '设备设置' 选项卡。

1. 打开 '控制面板'。在 Windows 8 / 7 / POS Ready 7 中，打开 '设备和打印机' 文件夹。在 Windows Vista 中，打开 '打印机' 文件夹。在 Windows XP / POS Ready 2009 中，打开 '打印机和传真' 文件夹。
2. 右击要配置的打印机队列以打开快捷键菜单。在 Windows 8 / 7 / POS Ready 7 中，单击 '打印机属性'。在 Windows Vista 中，单击 '以管理员身份运行'，然后单击 '属性'。在 Windows XP / POS Ready 2009 中，单击 '属性'。
3. 单击 '设备设置' 选项卡。

每个功能的内容说明如下。

#### Paper Type

提供两种类型的设置：针对可变长度的 'Receipt' 和针对固定长度的 'Ticket'。
如果打印作业的长度不同且希望在最后一行后立即剪切，使用 'Receipt' 选项。（必须在纸张尺寸处设置收据纸张尺寸。）
如果希望打印作业有一致的长度（通过纸张尺寸设置），使用 'Ticket' 选项。当到达设置值时，纸张将被剪切。

#### Data Treatment Recover From Error

当发生错误时，可以按以下方式处理已经发送给打印机的未打印数据。
如果要取消已经进行错误恢复的未打印数据，选择 'Clear Data By Document Unit' 并选中 '打印机属性' 的 '端口' 选项卡处的 '启用双向支持' 方框。
如果要在错误恢复后连续打印未打印数据，选择 'Store Data' 并取消选择 '启用双向支持' 方框。

#### Page Cut Type

'Page Cut Type' 设置控制如何剪切打印作业的所有页面（最后一页除外）。
若不剪切文档的每一页，选择 'No Cut'。若剪切每一页，选择 'Partial Cut'。

#### Document Cut Type

'Document Cut Type' 设置控制如何剪切打印作业的最后一页。
若不剪切最后一页，选择 'No Cut'。若剪切最后一页，选择 'Partial Cut'。

#### Print Speed

此设置控制打印机的打印速度。
在大多数情况下，将使用 'High' 速度选项。当打印质量的优先级高于打印速度时，应选择 'Low' 速度选项。

#### Print Density

此设置控制打印机的打印浓度。
在大多数情况下，将使用 'Standard' 选项。选择 '+1'、'+2' 或 '+3' 可以增加打印浓度。

#### Document Top Logo

给 'Registration Key n（n 为键控代码）' 选项之一配置 'Document Top Logo' 设置可以打印已经存储在打印机中的徽标。
在此选择的任何徽标都将在文档的第一页之前打印。如果配置为 'No Logo Printed' 选项，则在文档的第一页之前将不会打印徽标。

开始此设置之前，必须先将徽标注册到打印机中。有关详细信息，请参见打印机实用程序的徽标存储帮助。

#### Page Top Logo

给 'Registration Key n（n 为键控代码）' 选项之一配置 'Page Top Logo' 设置可以打印已经存储在打印机中的徽标。
在此选择的任何徽标都将在文档每页的顶部打印。如果配置为 'No Logo Printed' 选项，则每页顶部将不会打印徽标。

开始此设置之前，必须先将徽标注册到打印机中。有关详细信息，请参见打印机实用程序的徽标存储帮助。

#### Page Bottom Logo

给 'Registration Key n（n 为键控代码）' 选项之一配置 'Page Bottom Logo' 设置可以打印已经存储在打印机中的徽标。
在此选择的任何徽标都将在文档每页的底部打印。如果配置为 'No Logo Printed' 选项，则每页底部将不会打印徽标。

开始此设置之前，必须先将徽标注册到打印机中。有关详细信息，请参见打印机实用程序的徽标存储帮助。

#### Document Bottom Logo

给 'Registration Key n（n 为键控代码）' 选项之一配置 'Document Bottom Logo' 设置可以打印已经存储在打印机中的徽标。
在此选择的任何徽标都将在文档最后一页的结尾打印。如果配置为 'No Logo Printed' 选项，则在文档最后一页的结尾将不会打印徽标。

开始此设置之前，必须先将徽标注册到打印机中。有关详细信息，请参见打印机实用程序的徽标存储帮助。

#### Cash Drawer1

打印机可以在文档打印期间的各个时间激活与 Cash Drawer 1 连接的外围设备。
选择 'Document Top' 选项可以只在打印开始之前激活外围设备一次。选择 'Document Bottom' 选项可以只在打印结束之后激活外围设备一次。如果不使用 Cash Drawer 1，选择 'No Use'。

#### Cash Drawer2

打印机可以在文档打印期间的各个时间激活与 Cash Drawer 2 连接的外围设备。
选择 'Document Top' 选项可以只在打印开始之前激活外围设备一次。选择 'Document Bottom' 选项可以只在打印结束之后激活外围设备一次。如果不使用 Cash Drawer 2，选择 'No Use'。

#### Cash Drawer1 - Pulse Width

设置 Cash Drawer 1 的脉冲宽度。
不同的 Cash Drawer 需要不同的脉冲宽度，所以请从可用选项中选择，直到可以依赖 Cash Drawer 在需要时打开。

#### Cash Drawer2 - Pulse Width

设置 Cash Drawer 2 的脉冲宽度。
不同的 Cash Drawer 需要不同的脉冲宽度，所以请从可用选项中选择，直到可以依赖 Cash Drawer 在需要时打开。

### 纸张尺寸

此驱动程序提供多个预定义的纸张尺寸。
还可以使用 Windows 打印机队列以用户定义的纸张尺寸创建自定义纸张尺寸。
每个纸张尺寸都定义特定的宽度和高度，表示可打印区域。不需要给文档应用任何页边距。
名称中包含 'Receipt' 字样的纸张尺寸用于可变长度打印作业，如收据；当使用此纸张尺寸时，请务必选择Paper Type设置中的 'Receipt' 选项。

纸张尺寸配置可以根据所使用应用程序的当前配置进行更改。
如果应用程序中没有任何纸张尺寸配置，请使用以下设置。建议在三个位置配置相同的值。

1. 打开 '控制面板'。在 Windows 8 / 7 / POS Ready 7 中，打开 '设备和打印机' 文件夹。在 Windows Vista 中，打开 '打印机' 文件夹。在 Windows XP / POS Ready 2009 中，打开 '打印机和传真' 文件夹。
2. 右击要配置的打印机队列以打开快捷键菜单。在 Windows 8 / 7 / POS Ready 7 中，单击 '打印机属性'。在 Windows Vista 中，单击 '以管理员身份运行'，然后单击 '属性'。在 Windows XP / POS Ready 2009 中，单击 '属性'。
3. 单击 '常规' 选项卡上的 '打印首选项...' 按钮，然后单击新窗口 '布局' 选项卡上的 '高级...' 按钮；然后便可看见 '纸张尺寸' 设置 - 在这里选择相同的纸张尺寸选项。
4. 在 '设备设置' 的 '按送纸器格式指派' 分支中选择 'FRICTION' 选项。
5. 单击 '常规' 选项卡上的 '打印首选项...' 按钮，然后单击新窗口 '布局' 选项卡上的 '高级...' 按钮；然后便可看见 '纸张尺寸' 设置 - 在这里选择相同的纸张尺寸选项。

#### 预定义的纸张尺寸

Metapace T-25打印机驱动程序提供的预定义纸张尺寸如下所示。

配置值 | 默认值 | 可打印区域
--- | --- | ---
打印宽度 | 长度
58mm x 200mm (30 Columns) |  | 45mm | 200mm
58mm x Receipt (30 Columns) |  | 45mm | 3,000mm
58mm x 200mm (33 Columns) |  | 50.8mm | 200mm
58mm x Receipt (33 Columns) |  | 50.8mm | 3,000mm
80mm x 200mm (42 Columns) |  | 64mm | 200mm
80mm x Receipt (42 Columns) |  | 64mm | 3,000mm
80mm x 200mm (48 Columns) |  | 72mm | 200mm
80mm x Receipt (48 Columns) |  | 72mm | 3,000mm
A4 |  | 72mm | 297mm
Letter | ○ | 72mm | 11 inch

#### 创建用户定义的纸张尺寸

若要创建用户定义的纸张尺寸，可以使用 Windows 打印机队列功能并遵循下面的步骤。

1. 打开 '控制面板'。在 Windows 8 / 7 / POS Ready 7 中，打开 '设备和打印机' 文件夹。在 Windows Vista 中，打开 '打印机' 文件夹。在 Windows XP / POS Ready 2009 中，打开 '打印机和传真' 文件夹。
2. 在 Windows 8 / 7 / POS Ready 7 中，选择要配置的打印机，然后单击菜单中的 '打印机服务器属性'。在 Windows Vista 和 XP 中，右击所打开文件夹中的空白区域。在 Windows Vista 中，单击 '以管理员身份运行'，然后单击 '服务器属性'。在 Windows XP / POS Ready 2009 中，单击 '服务器属性'。
3. 在 Windows Vista 中，出现 '用户账户控制' 对话框。单击 '继续'。
4. 单击 '纸张' 选项卡。
5. 单击 '创建新格式' 复选框。
6. 在 '格式名称' 方框中输入新名称。
7. 在 '格式说明' 中选择 '单位'，然后在 '纸张尺寸' 的 '宽度' 和 '高度' 中输入想要的值。
8. 单击 '保存格式' 按钮，再单击 '确定' 以完成。

Metapace T-25 打印机驱动程序提供的纸张尺寸如下。
用户定义的纸张尺寸在以下范围内。

纸张宽度 | 最小值 | 25.4mm
最大值 | 72mm
纸张高度 | 最小值 | 25.4mm
最大值 | 3,276.7mm

### 打印机选项设置

通过设置打印机选项，可以在打印之前或之后发送控制命令（控制代码）或字符串。

若要设置打印机选项，请遵循下面的步骤。

1. 打开 '控制面板'。在 Windows 8 / 7 / POS Ready 7 中，打开 '设备和打印机' 文件夹。在 Windows Vista 中，打开 '打印机' 文件夹。在 Windows XP / POS Ready 2009 中，打开 '打印机和传真' 文件夹。
2. 右击要配置的打印机队列以打开快捷键菜单。在 Windows 8 / 7 / POS Ready 7 中，单击 '打印机属性'。在 Windows Vista 中，单击 '以管理员身份运行'，然后单击 '属性'。在 Windows XP / POS Ready 2009 中，单击 '属性'。
3. 单击 "打印机选项" 选项卡。

打印机选项可以在下面四个时序发送。

Before Document Top | 刚好在文档顶部之前
Before Page Top | 刚好在页面顶部之前
After Page Bottom | 刚好在页面底部之后
After Document Bottom | 刚好在文档底部之后

通过在发送时序的文本框中输入控制代码或字符串，设置打印机选项。
可以给十六进制数字之前的每个字节添加 '\x'，输入控制代码。每个字段最多可以输入 500 个字节。

注意：

- 在 '\x' 中使用小写的 'x'，表示十六进制输入。如果使用大写的 'X'，不会被解释成表示十六进制输入。
- 不能使用双字节字符。

下面提供使用十六进制数字输入控制代码的输入／输出示例。

输入／输出示例：
输入字符 | \x1d\x21\x33ShopName\x0a\x1d\x21\x00\x0aTEL:000-000-0000\x0aFAX:999-999-9999\x0a
表示 | GS ! 33 ShopName LF GS ! 00 LF TEL:000-000-0000 LF FAX:999-999-9999 LF
输出结果 |

### 设备字体（打印机字体）

使用打印机中包含的字体，可以获得清晰的高速打印结果。

单击这里以打开详细说明这些字体的另一个帮助页面。

返回页首

## 操作环境

### 支持的型号

Metapace T-25

### 系统要求

Windows XP SP3 或更新版本（仅 32 位）
Windows Vista（32 位/64 位）
Windows 7（32 位/64 位）
Windows 8（32 位/64 位）*
Windows Embedded POS Ready 2009 (仅 32 位)
Windows Embedded POS Ready 7(32 位/64 位)

*有关详细信息，请参阅Installation Manual。

返回页首

## 法律信息

版权所有 © 2013 ,Equator Ltd. 保留所有权利。