### 내용

시작하기
자세한 사용법
운영 환경
법적 정보

# Metapace T-25 Windows 프린터 드라이버

이 소프트웨어는 Metapace T-25 용 Windows 프린터 드라이버입니다.
이 프린터 드라이버를 설치하면 대부분의 Windows 응용 프로그램에 있는 표준 인쇄 기능을 사용할 수 있습니다.

## 시작하기

### 프린터 대기열 생성

다음 절차에 따라 프린터 대기열을 생성할 수 있습니다.

- USB 플러그 앤 플레이를 통해:
  프린터를 PC에 연결하고 전원을 켭니다. 연결되면, Windows가 자동으로 플러그 앤 플레이를 통해 프린터 대기열을 생성합니다.
- 비 USB 인터페이스를 통해:
  Metapace 프린터 유틸리티에 있는 Windows 프린터 대기열 기능을 통해 프린터 대기열을 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기 정보를 참조하십시오.

프린터 대기열이 생성되는 즉시 프린터 설정을 변경할 수 있습니다. 다음 절차에 따라 프린터 설정을 변경합니다.

1. '제어판'을 엽니다. Windows 8 / 7 / POS Ready 7의 경우, 'Devices and Printers' 폴더를 엽니다. Windows Vista의 경우, 'Printers' 폴더를 엽니다. Windows XP / POS Ready 2009의 경우, 'Printers and Faxes' 폴더를 엽니다.
2. 마우스 오른쪽 버튼으로 바로 가기 메뉴를 열도록 구성할 프린터 대기열을 클릭합니다. Windows 8 / 7 / POS Ready 7의 경우, 'Printer 속성'을 클릭합니다. Windows Vista의 경우, '관리자 권한으로 실행'을 클릭한 다음 '속성'을 클릭합니다. Windows XP / POS Ready 2009의 경우, '속성'을 클릭합니다.
3. '일반' 탭의 '인쇄 기본 설정'을 클릭하거나 '장치 설정' 탭을 사용하여 프린터 설정을 구성합니다.

각 프린터 대기열에 따라 다른 프린터 기능을 구성할 수 있습니다.

### 프린터 드라이버 기능

사용 가능한 기능은 아래와 같습니다. 자세한 설명을 보려면 기능 이름 링크를 클릭하십시오.

장치 설정
Paper Type
Data Treatment Recover From Error
Page Cut Type
Document Cut Type
Print Speed
Print Density
Logo Store
Cash Drawer Interlocking Function

기타 기능
용지 크기
프린터 옵션 설정
장치 글꼴

맨 위로 이동

## 자세한 사용법

### 장치 설정

프린터 대기열 속성 창의 '장치 설정' 탭에는 다양한 설정이 포함되어 있습니다.
다음 절차에 따라 '장치 설정' 탭을 엽니다.

1. '제어판'을 엽니다. Windows 8 / 7 / POS Ready 7의 경우, 'Devices and Printers' 폴더를 엽니다. Windows Vista의 경우, 'Printers' 폴더를 엽니다. Windows XP / POS Ready 2009의 경우, 'Printers and Faxes' 폴더를 엽니다.
2. 마우스 오른쪽 버튼으로 바로 가기 메뉴를 열도록 구성할 프린터 대기열을 클릭합니다. Windows 8 / 7 / POS Ready 7의 경우, 'Printer 속성'을 클릭합니다. Windows Vista의 경우, '관리자 권한으로 실행'을 클릭한 다음 '속성'을 클릭합니다. Windows XP / POS Ready 2009의 경우, '속성'을 클릭합니다.
3. '장치 설정' 탭을 클릭합니다.

각 기능 내용에 대한 설명은 아래와 같습니다.

#### Paper Type

가변 길이에 대한 'Receipt' 및 고정 길이에 대한 'Ticket'의 두 가지 유형의 설정이 제공됩니다.
인쇄 작업의 길이가 서로 다르고 마지막 줄을 따라 즉시 자르려면 'Receipt' 옵션을 사용합니다. (용지 크기에서 영수증 용지 크기를 설정해야 합니다.)
인쇄 작업이 용지 크기를 통해 설정한 일관된 길이를 가지도록 하려면 'Ticket' 옵션을 사용합니다. 설정값에 도달하면 용지가 잘립니다.

#### Data Treatment Recover From Error

오류가 발생하면 아래와 같이 이미 프린터로 전송되었지만 인쇄되지 않은 데이터를 처리할 수 있습니다.
오류가 복구된 후 인쇄되지 않은 데이터를 취소하려면 'Clear Data By Document Unit'를 선택하고 '프린터 속성'의 '포트' 탭에서 '양방향 지원' 상자를 선택합니다.
오류가 복구된 후 인쇄되지 않은 데이터를 지속적으로 인쇄하려면 'Store Data'을 선택하고 '양방향 지원' 상자를 선택 취소합니다.

#### Page Cut Type

'Page Cut Type' 설정은 마지막 페이지를 제외하고 인쇄 작업의 모든 페이지가 잘리는 방법을 제어합니다.
문서의 각 페이지가 잘리지 않도록 하려면 'No Cut'을 선택합니다. 각 페이지를 자르려면 'Partial Cut'를 선택합니다.

#### Document Cut Type

'Document Cut Type' 설정은 인쇄 작업의 마지막 페이지가 잘리는 방법을 제어합니다.
마지막 페이지가 잘리지 않도록 하려면 'No Cut'을 선택합니다. 마지막 페이지를 자르려면 'Partial Cut'를 선택합니다.

#### Print Speed

이 설정은 프린터의 인쇄 속도를 제어합니다.
대부분의 경우 'High' 옵션을 사용합니다. 인쇄 품질 우선 순위가 인쇄 속도보다 높을 경우 'Low' 옵션을 선택해야 합니다.

#### Print Density

이 설정은 프린터의 인쇄 농도를 제어합니다.
대부분의 경우 'Standard' 옵션을 사용합니다. 어둡게 인쇄하려면 '+1', '+2' 또는 '+3'을 선택합니다.

#### Document Top Logo

'Document Top Logo' 설정을 'Registration Key n(n은 키 코드)' 옵션 중 하나로 구성하여 프린터에 저장된 로고를 인쇄합니다.
여기서 선택한 로고가 문서의 첫 번째 페이지 이전에 인쇄됩니다. 'No Logo Printed'으로 구성하면 로고가 문서의 첫 번째 페이지 이전에 인쇄되지 않습니다.

이 설정을 시작하기 전에 로고를 프린터에 등록해야 합니다. 자세한 내용은 프린터 유틸리티 로고 저장 도움말을 참조하십시오.

#### Page Top Logo

'Page Top Logo' 설정을 'Registration Key n(n은 키 코드)' 옵션 중 하나로 구성하여 프린터에 저장된 로고를 인쇄합니다.
여기서 선택한 로고가 문서 각 페이지의 상단에 인쇄됩니다. 'No Logo Printed'으로 구성하면 로고가 각 페이지 상단에 인쇄되지 않습니다.

이 설정을 시작하기 전에 로고를 프린터에 등록해야 합니다. 자세한 내용은 프린터 유틸리티 로고 저장 도움말을 참조하십시오.

#### Page Bottom Logo

'Page Bottom Logo' 설정을 'Registration Key n(n은 키 코드)' 옵션 중 하나로 구성하여 프린터에 저장된 로고를 인쇄합니다.
여기서 선택한 로고가 문서 각 페이지의 하단에 인쇄됩니다. 'No Logo Printed'으로 구성하면 로고가 각 페이지 하단에 인쇄되지 않습니다.

이 설정을 시작하기 전에 로고를 프린터에 등록해야 합니다. 자세한 내용은 프린터 유틸리티 로고 저장 도움말을 참조하십시오.

#### Document Bottom Logo

'Document Bottom Logo' 설정을 'Registration Key n(n은 키 코드)' 옵션 중 하나로 구성하여 프린터에 저장된 로고를 인쇄합니다.
여기서 선택한 로고가 문서 마지막 페이지의 끝에 인쇄됩니다. 'No Logo Printed'으로 구성하면 로고가 문서 마지막 페이지 끝에 인쇄되지 않습니다.

이 설정을 시작하기 전에 로고를 프린터에 등록해야 합니다. 자세한 내용은 프린터 유틸리티 로고 저장 도움말을 참조하십시오.

#### Cash Drawer1

프린터는 문서 인쇄 동안 다양한 시간에 Cash Drawer 1에 연결된 외부 주변 장치를 작동시킬 수 있습니다.
인쇄 시작 전에 주변 장치를 한 번만 작동하려면 'Document Top' 옵션을 선택합니다. 인쇄를 완료한 후 주변 장치를 한 번만 작동하려면 'Document Bottom' 옵션을 선택합니다. Cash Drawer 1을 사용하지 않는 경우 'No Use'을 선택합니다.

#### Cash Drawer2

프린터는 문서 인쇄 동안 다양한 시간에 Cash Drawer 2에 연결된 외부 주변 장치를 작동시킬 수 있습니다.
인쇄 시작 전에 주변 장치를 한 번만 작동하려면 'Document Top' 옵션을 선택합니다. 인쇄를 완료한 후 주변 장치를 한 번만 작동하려면 'Document Bottom' 옵션을 선택합니다. Cash Drawer 2을 사용하지 않는 경우 'No Use'을 선택합니다.

#### Cash Drawer1 - Pulse Width

Cash Drawer 1의 펄스 폭을 설정합니다.
현금 출납기마다 서로 다른 펄스 폭이 필요하기 때문에 필요한 경우 현금 출납기를 열 수 있을 때까지 사용 가능한 옵션 중에서 선택합니다.

#### Cash Drawer2 - Pulse Width

Cash Drawer 2의 펄스 폭을 설정합니다.
현금 출납기마다 서로 다른 펄스 폭이 필요하기 때문에 필요한 경우 현금 출납기를 열 수 있을 때까지 사용 가능한 옵션 중에서 선택합니다.

### 용지 크기

이 드라이버는 여러 가지 미리 정의된 용지 크기를 제공합니다.
또한 Windows 프린터 대기열을 사용하여 사용자 정의 용지 크기의 용지 크기를 만들 수 있습니다.
각 용지 크기는 인쇄 가능한 영역을 설명하는 특정 너비 및 높이로 정의됩니다. 문서에 대한 여백을 적용할 필요 없습니다.
해당 이름에 단어 'Receipt'이 포함된 용지 크기는 예를 들어 영수증과 같이 다양한 길이의 인쇄 작업에 사용됩니다. 이 용지 크기 사용 시 Paper Type 설정의 'Receipt' 옵션을 선택해야 합니다.

용지 크기 구성은 사용 중인 응용 프로그램의 현재 구성에 따라 변경될 수 있습니다.
응용 프로그램 내에 용지 크기 구성이 없는 경우 다음 설정을 사용하십시오. 세 위치에 동일한 값으로 구성하는 것이 좋습니다.

1. '제어판'을 엽니다. Windows 8 / 7 / POS Ready 7의 경우, 'Devices and Printers' 폴더를 엽니다. Windows Vista의 경우, 'Printers' 폴더를 엽니다. Windows XP / POS Ready 2009의 경우, 'Printers and Faxes' 폴더를 엽니다.
2. 마우스 오른쪽 버튼으로 바로 가기 메뉴를 열도록 구성할 프린터 대기열을 클릭합니다. Windows 8 / 7 / POS Ready 7의 경우, 'Printer 속성'을 클릭합니다. Windows Vista의 경우, '관리자 권한으로 실행'을 클릭한 다음 '속성'을 클릭합니다. Windows XP / POS Ready 2009의 경우, '속성'을 클릭합니다.
3. '일반' 탭에 있는 '인쇄 기본 설정' 버튼을 클릭한 다음, 새 창의 '레이아웃' 탭에 있는 '고급' 버튼을 클릭하면 '용지 크기' 설정이 표시되고, 여기서 동일한 용지 크기 옵션을 선택합니다.
4. '장치 설정'의 '용지함 설정 양식' 섹션에서 '마찰' 옵션을 선택합니다.
5. '일반' 탭에 있는 '인쇄 기본 설정' 버튼을 클릭한 다음, 새 창의 '레이아웃' 탭에 있는 '고급' 버튼을 클릭하면 '용지 크기' 설정이 표시되고, 여기서 동일한 용지 크기 옵션을 선택합니다.

#### 미리 정의된 용지 크기

Metapace T-25프린터 드라이버에서 제공하는 미리 정의된 용지 크기는 아래와 같습니다.

구성 값 | 기본값 | 인쇄 가능한 영역
--- | --- | ---
인쇄 너비 | 길이
58mm x 200mm (30 Columns) |  | 45mm | 200mm
58mm x Receipt (30 Columns) |  | 45mm | 3,000mm
58mm x 200mm (33 Columns) |  | 50.8mm | 200mm
58mm x Receipt (33 Columns) |  | 50.8mm | 3,000mm
80mm x 200mm (42 Columns) |  | 64mm | 200mm
80mm x Receipt (42 Columns) |  | 64mm | 3,000mm
80mm x 200mm (48 Columns) |  | 72mm | 200mm
80mm x Receipt (48 Columns) |  | 72mm | 3,000mm
A4 |  | 72mm | 297mm
Letter | ○ | 72mm | 27.94 cm

#### 미리 정의된 용지 크기 생성

사용자 정의 용지 크기를 만들기 위해 Windows 프린터 대기열 기능을 사용하여 아래 절차를 따릅니다.

1. '제어판'을 엽니다. Windows 8 / 7 / POS Ready 7의 경우, 'Devices and Printers' 폴더를 엽니다. Windows Vista의 경우, 'Printers' 폴더를 엽니다. Windows XP / POS Ready 2009의 경우, 'Printers and Faxes' 폴더를 엽니다.
2. Windows 8 / 7 / POS Ready 7의 경우 구성할 프린터를 선택하고 메뉴에서 '프린터 서버 속성'을 클릭합니다. Windows Vista 및 XP의 경우 마우스 오른쪽 버튼으로 연 폴더의 빈 영역을 클릭합니다. Windows Vista의 경우, '관리자 권한으로 실행'을 클릭한 다음 '서버 속성'을 클릭합니다. Windows XP / POS Ready 2009의 경우, '서버 속성'을 클릭합니다.
3. Windows Vista의 경우, '사용자 계정 컨트롤' 대화 상자가 나타납니다. '계속'을 클릭합니다.
4. '용지' 탭을 클릭합니다.
5. '새 양식 만들기' 확인란을 클릭합니다.
6. '양식 이름' 상자에 새 이름을 입력합니다.
7. '양식 설명'에서 '단위'를 선택하고 '용지 크기'의 '너비' 및 '높이'에 원하는 값을 입력합니다.
8. '양식 저장' 버튼을 클릭하고 '확인'을 클릭하여 완료합니다.

Metapace T-25프린터 드라이버에서 제공하는 용지 크기는 아래와 같습니다.
사용자 정의 용지 크기는 다음 범위 내에 있습니다.

용지 너비 | 최소값 | 25.4mm
최대값 | 72mm
용지 높이 | 최소값 | 25.4mm
최대값 | 3,276.7mm

### 프린터 옵션 설정

프린터 옵션을 설정하여 인쇄 전/후에 제어 명령(제어 코드) 또는 문자열을 보낼 수 있습니다.

프린터 옵션을 설정하기 위해 아래 절차를 따릅니다.

1. '제어판'을 엽니다. Windows 8 / 7 / POS Ready 7의 경우, 'Devices and Printers' 폴더를 엽니다. Windows Vista의 경우, 'Printers' 폴더를 엽니다. Windows XP / POS Ready 2009의 경우, 'Printers and Faxes' 폴더를 엽니다.
2. 마우스 오른쪽 버튼으로 바로 가기 메뉴를 열도록 구성할 프린터 대기열을 클릭합니다. Windows 8 / 7 / POS Ready 7의 경우, 'Printer 속성'을 클릭합니다. Windows Vista의 경우, '관리자 권한으로 실행'을 클릭한 다음 '속성'을 클릭합니다. Windows XP / POS Ready 2009의 경우, '속성'을 클릭합니다.
3. '프린터 옵션' 탭을 클릭합니다.

프린터 옵션은 아래 네 개 시점에서 전송될 수 있습니다.

Before Document Top | 문서 위쪽 앞에서 즉시
Before Page Top | 문서 위쪽 뒤에서 즉시
After Page Bottom | 페이지 아래쪽 뒤에서 즉시
After Document Bottom | 문서 아래쪽 뒤에서 즉시

전송 타이밍 텍스트 상자에 제어 코드 또는 문자열을 입력하여 프린터 옵션을 설정합니다.
16진수 앞의 각 바이트에 '\x'를 추가하여 제어 코드를 입력할 수 있습니다. 필드당 최대 500바이트를 입력할 수 있습니다.

참고:

- 소문자 'x'를 '\x'에 사용하며 16진수 입력을 나타냅니다. 대문자 'X'를 사용할 경우 16진수 입력으로 해석되지 않습니다.
- 이중 바이트 문자를 사용할 수 없습니다.

16진수를 사용하여 제어 코드 입력하는 입력/출력 예는 다음과 같습니다.

입력/출력 예:
입력 문자 | \x1d\x21\x33ShopName\x0a\x1d\x21\x00\x0aTEL:000-000-0000\x0aFAX:999-999-9999\x0a
의미 | GS ! 33 ShopName LF GS ! 00 LF TEL:000-000-0000 LF FAX:999-999-9999 LF
출력 결과 |

### 장치 글꼴(프린터 글꼴)

프린터에 포함된 글꼴을 사용하여 명확한 고속 인쇄 결과를 얻을 수 있습니다.

이러한 글꼴에 대해 자세하게 설명하는 다른 도움말 페이지를 열려면 여기를 클릭합니다.

맨 위로 이동

## 작동 환경

### 지원되는 모델

Metapace T-25

### 시스템 요구 사항

Windows XP SP3 이상(32비트만 해당)
Windows Vista(32비트/64비트)
Windows 7(32비트/64비트)
Windows 8(32비트/64비트)*
Windows Embedded POS Ready 2009 (32비트만 해당)
Windows Embedded POS Ready 7(32비트/64비트)

* 자세한 내용은, Installation Manual을 참조하십시오.

맨 위로 이동

## 법적 정보

Copyright © 2013 ,Equator Ltd. All rights reserved.