### Содержание

Список шрифтов принтера
Правовая информация

# Драйвер принтера Windows BSC10__
— шрифт устройства

Данный драйвер принтера поддерживает шрифты, содержащиеся в принтере.

Эти шрифты имеют различные размеры и обеспечивают более четкую печать по сравнению с шрифтами True Type.

## Список шрифтов принтера

Далее перечислены шрифты принтера, которые поддерживаются данным драйвером принтера.
Укажите правильные шрифты и размер шрифта в настройке приложений.

Указание 24 точек соответствует 8,5 пунктам для Microsoft Word или Excel

Имя шрифта | Ширина (точек) | Высота (точек) | Символов на строке длиной 72 мм или 576 точек | Подробные сведения
--- | --- | --- | --- | ---
Font A11 | 12 | 24 | 48 | 1-байтный шрифт
Font A12 | 12 | 48 | 48
Font A21 | 24 | 24 | 24
Font A22 | 24 | 48 | 24
Font A24 | 24 | 96 | 24
Font A42 | 48 | 48 | 12
Font A44 | 48 | 96 | 12
Font A48 | 48 | 192 | 12
Font A84 | 96 | 96 | 6
Font A88 | 96 | 192 | 6
Font B11 | 9 | 24 | 64
Font B12 | 9 | 48 | 64
Font B21 | 18 | 24 | 32
Font B22 | 18 | 48 | 32
Font B24 | 18 | 96 | 32
Font B42 | 36 | 48 | 16
Font B44 | 36 | 96 | 16
Font B48 | 36 | 192 | 16
Font B84 | 72 | 96 | 8
Font B88 | 72 | 192 | 8
Font A1x1 | 12 | 24 | 48
Font A1x2 | 12 | 48 | 48
Font A2x1 | 24 | 24 | 24
Font A2x2 | 24 | 48 | 24
Font A2x4 | 24 | 96 | 24
Font A4x2 | 48 | 48 | 12
Font A4x4 | 48 | 96 | 12
Font A4x8 | 48 | 192 | 12
Font A8x4 | 96 | 96 | 6
Font A8x8 | 96 | 192 | 6
Font B1x1 | 9 | 24 | 64
Font B1x2 | 9 | 48 | 64
Font B2x1 | 18 | 24 | 32
Font B2x2 | 18 | 48 | 32
Font B2x4 | 18 | 96 | 32
Font B4x2 | 36 | 48 | 16
Font B4x4 | 36 | 96 | 16
Font B4x8 | 36 | 192 | 16
Font B8x4 | 72 | 96 | 8
Font B8x8 | 72 | 192 | 8

Наверх

## Правовая информация

Copyright © 2013 ,Equator Ltd. Все права защищены.