### Índice

Início
Utilização detalhada
Ambiente operacional
Informações legais

# Driver de impressora do Windows Metapace T-25

Este software é um driver de impressora do Windows para a Metapace T-25.
Instalar este driver de impressora permite que você utilize a funcionalidade de impressão padrão encontrada na maioria dos aplicativos Windows.

## Início

### Criar uma fila de impressora

Você pode criar uma fila de impressora com o procedimento a seguir.

- Através de Plug & Play USB:
  Conecte sua impressora ao computador e ligue-a. Uma vez conectada, o Windows automaticamente criará uma fila de impressora através do plug & play.
- Através de uma interface não USB:
  Você pode criar a fila de impressora com a função de fila de impressora do Windows encontrada no utilitário da impressora da Metapace. Para obter informações detalhadas consulte as informações Aqui.

Tão logo a fila de impressora seja criada, você poderá alterar as configurações da impressora. Altere as configurações da impressora com o procedimento a seguir.

1. Abra o 'Painel de Controle'. No Windows 8 / 7 / POS Ready 7, abra a pasta 'Dispositivos e Impressoras'. No Windows Vista, abra a pasta 'Impressoras'. No Windows XP / POS Ready 2009, abra a pasta 'Impressoras e Aparelhos de Fax'.
2. Clique com o botão direito do mouse na fila de impressora que você deseja configurar para abrir um menu de atalho. No Windows 8 / 7 / POS Ready 7, clique em 'Propriedades da impressora'. No Windows Vista, clique em 'Executar como Administrador' e depois clique em 'Propriedades'. No Windows XP / POS Ready 2009, clique em 'Propriedades'.
3. Ajuste as configurações da impressora clicando em 'Preferências de Impressão' na guia 'Geral' ou usando a guia 'Configurações do Dispositivo'.

Você pode configurar funções diferentes da impressora de acordo com cada fila de impressora.

### Funções do driver da impressora

As funções disponíveis estão listadas abaixo. Clique no link dos nomes de função para descrições detalhadas.

Configurações de dispositivo
Paper Type
Data Treatment Recover From Error
Page Cut Type
Document Cut Type
Print Speed
Print Density
Logo Store
Cash Drawer Interlocking Function

Outras funções
Tamanho de papel
Configurações de opção de impressora
Fontes de dispositivo

Voltar para o topo

## Utilização detalhada

### Configurações de dispositivo

A guia 'Configurações de dispositivo' da janela de propriedades da sua fila de impressora contém muitas configurações diferentes.
Abra a guia 'Configurações de dispositivo' com o procedimento a seguir.

1. Abra o 'Painel de Controle'. No Windows 8 / 7 / POS Ready 7, abra a pasta 'Dispositivos e Impressoras'. No Windows Vista, abra a pasta 'Impressoras'. No Windows XP / POS Ready 2009, abra a pasta 'Impressoras e Aparelhos de Fax'.
2. Clique com o botão direito do mouse na fila de impressora que você deseja configurar para abrir um menu de atalho. No Windows 8 / 7 / POS Ready 7, clique em 'Propriedades da impressora'. No Windows Vista, clique em 'Executar como Administrador' e depois clique em 'Propriedades'. No Windows XP / POS Ready 2009, clique em 'Propriedades'.
3. Clique na guia 'Configurações do dispositivo'.

A descrição do conteúdo de cada função é listada abaixo.

#### Paper Type

São fornecidos dois tipos de configuração, 'Receipt' para comprimento variável e 'Ticket' para comprimento fixo.
Use a opção 'Receipt' caso seus trabalhos de impressão variem em comprimento e se você deseja que eles sejam cortados imediatamente após a última linha. (Você deve ajustar o tamanho de papel do seu recibo em Tamanho de papel).
Use a opção 'Ticket' se quer que seus trabalhos possuam um comprimento consistente definido através de Tamanho de papel. O papel será cortado quando atingir o valor definido.

#### Data Treatment Recover From Error

Quando ocorrer o erro, você pode tratar os dados não impressos que já foram enviados para a impressora conforme abaixo.
Se você quiser cancelar os dados não impressos após a recuperação do erro, selecione 'Clear Data By Document Unit' e marque a caixa 'Ativar suporte bidirecional' na guia 'Portas' das 'Propriedades da Impressora'.
Caso você queira imprimir os dados não impressos continuamente após a recuperação do erro, selecione 'Store Data' e desmarque a caixa 'Ativar suporte bidirecional'.

#### Page Cut Type

A configuração 'Page Cut Type' controla como todas as páginas de seu trabalho de impressão são cortadas, exceto a última página.
Para não cortar cada página do documento, selecione 'No Cut'. Para cortar cada página, selecione 'Partial Cut'.

#### Document Cut Type

A configuração 'Document Cut Type' controla como a última página de seu trabalho de impressão é cortada.
Para não cortar a última página, selecione 'No Cut'. Para cortá-la, selecione 'Partial Cut'.

#### Print Speed

Esta configuração controla o quão rápido a impressora imprime.
Na maioria dos casos você desejará usar a opção 'High' de alta velocidade. Quando a prioridade da qualidade de impressão for superior a da velocidade de impressão, deve ser usada a opção 'Low'.

#### Print Density

Esta configuração controla o quão escuro a impressora imprime.
Na maioria dos casos você desejará usar a opção 'Standard'. Selecione '+1', '+2' ou '+3' para imprimir mais escuro.

#### Document Top Logo

Ajuste a configuração 'Document Top Logo' para uma das opções 'Registration Key n (n é um código de tecla)' para imprimir uma logomarca que foi armazenada na impressora.
Qualquer logomarca que você escolha aqui será impressa antes da primeira página do documento. Ao configurá-la para a opção 'No Logo Printed', a logomarca não será impressa antes da primeira página do documento.

Antes de iniciar esta configuração, você deve registrar sua logomarca na sua impressora. Para obter detalhes, consulte Ajuda da armazenagem de logomarca para o utilitário da impressora.

#### Page Top Logo

Ajuste a configuração 'Page Top Logo' para uma das opções 'Registration Key n (n é um código de tecla)' para imprimir uma logomarca que foi armazenada na impressora.
Qualquer logomarca que você escolha aqui será impressa no topo de cada página do documento. Ao configurá-la para a opção 'No Logo Printed', a logomarca não será impressa no topo de cada página.

Antes de iniciar esta configuração, você deve registrar sua logomarca na sua impressora. Para obter detalhes, consulte Ajuda da armazenagem de logomarca para o utilitário da impressora.

#### Page Bottom Logo

Ajuste a configuração 'Page Bottom Logo' para uma das opções 'Registration Key n (n é um código de tecla)' para imprimir uma logomarca que foi armazenada na impressora.
Qualquer logomarca que você escolha aqui será impressa na parte inferior de cada página do documento. Ao configurá-la para a opção 'No Logo Printed', a logomarca não será impressa na parte inferior de cada página.

Antes de iniciar esta configuração, você deve registrar sua logomarca na sua impressora. Para obter detalhes, consulte Ajuda da armazenagem de logomarca para o utilitário da impressora.

#### Document Bottom Logo

Ajuste a configuração 'Document Bottom Logo' para uma das opções de 'Registration Key n (n é um código de tecla)' para imprimir uma logomarca que foi armazenada na impressora.
Qualquer logomarca que você escolha aqui será impressa no final da última página do documento. Ao configurá-la para a opção 'No Logo Printed', a logomarca não será impressa no final da última página do documento.

Antes de iniciar esta configuração, você deve registrar sua logomarca na sua impressora. Para obter detalhes, consulte Ajuda da armazenagem de logomarca para o utilitário da impressora.

#### Cash Drawer1

A impressora pode ativar o periférico externo que você conectou em Cash Drawer 1 em vários momentos durante a impressão do documento.
Escolha a opção 'Document Top' para somente ativar seu periférico antes que a impressão inicie. Escolha a opção 'Document Bottom' para somente ativar seu periférico após a impressão terminar. Se você não usa Cash Drawer 1, escolha 'No Use'.

#### Cash Drawer2

A impressora pode ativar o periférico externo que você conectou em Cash Drawer 2 em vários momentos durante a impressão do documento.
Escolha a opção 'Document Top' para somente ativar seu periférico antes que a impressão inicie. Escolha a opção 'Document Bottom' para somente ativar seu periférico após a impressão terminar. Se você não usa Cash Drawer 2, escolha 'No Use'.

#### Cash Drawer1 - Pulse Width

Define as larguras de pulso de Cash Drawer 1.
Gavetas de dinheiro diferentes exigem larguras de pulso diferentes, desta forma escolha entre as opções disponíveis de modo que você possa confiar que sua gaveta de dinheiro abra quando necessário.

#### Cash Drawer2 - Pulse Width

Define as larguras de pulso de Cash Drawer 2.
Gavetas de dinheiro diferentes exigem larguras de pulso diferentes, desta forma escolha entre as opções disponíveis de modo que você possa confiar que sua gaveta de dinheiro abra quando necessário.

### Tamanho de papel

Este driver lhe oferece diversos Tamanhos de papel pré-definidos.
Você pode também criar tamanhos de papel personalizados com o Tamanho de papel definido pelo usuário usando a fila de impressora do Windows.
Cada tamanho de papel é definido para ser de uma largura e altura específicas, as quais denotam a área imprimível. Você não precisa aplicar quaisquer margens aos seus documentos.
Os tamanhos de papel que incluem a palavra 'Receipt' em seu nome destinam-se a trabalhos de impressão de comprimento variável, tal como recibos. Ao usar este tamanho de papel, assegure-se de escolher a opção 'Receipt' da configuração Paper Type.

Sua configuração de tamanho de papel pode ser alterada de acordo com as configurações atuais dos aplicativos que você estiver usando.
Se não houver configuração de tamanho de papel dentro de seu aplicativo, use a configuração a seguir. Recomenda-se que você configure os mesmos valores em três lugares.

1. Abra o 'Painel de Controle'. No Windows 8 / 7 / POS Ready 7, abra a pasta 'Dispositivos e Impressoras'. No Windows Vista, abra a pasta 'Impressoras'. No Windows XP / POS Ready 2009, abra a pasta 'Impressoras e Aparelhos de Fax'.
2. Clique com o botão direito do mouse na fila de impressora que você deseja configurar para abrir um menu de atalho. No Windows 8 / 7 / POS Ready 7, clique em 'Propriedades da impressora'. No Windows Vista, clique em 'Executar como Administrador' e depois clique em 'Propriedades'. No Windows XP / POS Ready 2009, clique em 'Propriedades'.
3. Clique no botão 'Preferências de impressão...' localizado na guia 'Geral' e depois clique no botão 'Avançado...' localizado na guia 'Layout' da nova janela; você então verá a configuração 'Tamanho de papel' (escolha a mesma opção de tamanho de papel aqui).
4. Selecione a opção 'FRICÇÃO' no ramo 'Atribuição de Formulário a Bandeja' das 'Configurações de dispositivo'.
5. Clique no botão 'Preferências de impressão...' localizado na guia 'Geral' e depois clique no botão 'Avançado...' localizado na guia 'Layout' da nova janela; você então verá a configuração 'Tamanho de papel' (escolha a mesma opção de tamanho de papel aqui).

#### Tamanhos de papel pré-definidos

Os tamanhos de papel pré-definidos fornecidos pelo driver Metapace T-25 são mostrados abaixo.

Valor de configuração | Valor padrão | Área imprimível
--- | --- | ---
Largura de impressão | Comprimento
58mm x 200mm (30 Columns) |  | 45mm | 200mm
58mm x Receipt (30 Columns) |  | 45mm | 3.000mm
58mm x 200mm (33 Columns) |  | 50,8mm | 200mm
58mm x Receipt (33 Columns) |  | 50,8mm | 3.000mm
80mm x 200mm (42 Columns) |  | 64mm | 200mm
80mm x Receipt (42 Columns) |  | 64mm | 3.000mm
80mm x 200mm (48 Columns) |  | 72mm | 200mm
80mm x Receipt (48 Columns) |  | 72mm | 3.000mm
A4 |  | 72mm | 297mm
Letter | ○ | 72mm | 11pol.

#### Criar tamanhos de papel definidos pelo usuário

Para criar tamanhos de papel definidos pelo usuário, você pode usar a função da fila de impressora do Windows e seguir o procedimento abaixo.

1. Abra o 'Painel de Controle'. No Windows 8 / 7 / POS Ready 7, abra a pasta 'Dispositivos e Impressoras'. No Windows Vista, abra a pasta 'Impressoras'. No Windows XP / POS Ready 2009, abra a pasta 'Impressoras e Aparelhos de Fax'.
2. No Windows 8 / 7 / POS Ready 7, selecione a impressora que deseja configurar e clique em 'Propriedades do servidor de impressora' no menu. No Windows Vista e XP, clique com o botão direito do mouse em uma área vazia da pasta que você abriu. No Windows Vista, clique em 'Executar como Administrador' e depois clique em 'Propriedades do servidor'. No Windows XP / POS Ready 2009, clique em 'Propriedades do servidor'.
3. No Windows Vista, a caixa de diálogo 'Controle de Conta de Usuário' aparecerá. Clique em 'Continuar'.
4. Clique na guia 'Papel'.
5. Clique na caixa de seleção 'Criar um novo formulário'.
6. Digite um novo nome na caixa 'Nome do Formulário'.
7. Escolha as 'Unidades' na 'Descrição do Formulário' e informe o valor desejado em 'Largura' e 'Altura' para o 'Tamanho do papel'.
8. Clique no botão 'Salvar formulário' e depois clique em 'OK' para concluir.

Os tamanhos de papel que são fornecidos pelo driver de impressora Metapace T-25 são os seguintes.
O tamanho de papel definido pelo usuário está na faixa a seguir.

Largura do papel | Valor mínimo | 25,4mm
Valor máximo | 72mm
Altura do papel | Valor mínimo | 25,4mm
Valor máximo | 3.276,7mm

### Configurações de opção de impressora

Ao configurar a opção de impressora você pode enviar quaisquer comandos de controle (códigos de controle) ou strings antes ou depois da impressão.

Para ajustar a opção de impressora, siga o procedimento descrito abaixo.

1. Abra o 'Painel de Controle'. No Windows 8 / 7 / POS Ready 7, abra a pasta 'Dispositivos e Impressoras'. No Windows Vista, abra a pasta 'Impressoras'. No Windows XP / POS Ready 2009, abra a pasta 'Impressoras e Aparelhos de Fax'.
2. Clique com o botão direito do mouse na fila de impressora que você deseja configurar para abrir um menu de atalho. No Windows 8 / 7 / POS Ready 7, clique em 'Propriedades da impressora'. No Windows Vista, clique em 'Executar como Administrador' e depois clique em 'Propriedades'. No Windows XP / POS Ready 2009, clique em 'Propriedades'.
3. Clique na guia "Opção de impressora".

A opção de impressora pode ser enviada nos quatro momentos abaixo.

Before Document Top | Imediatamente antes do topo do documento
Before Page Top | Imediatamente antes do topo da página
After Page Bottom | Imediatamente após a parte inferior da página
After Document Bottom | Imediatamente após a parte inferior do documento

Defina a opção de impressora informando um código de controle ou uma string na caixa de texto para o momento de envio.
Você pode informar um código de controle adicionando '\x' para cada byte na frente de um número hexadecimal. Você pode informar até 500 bytes por campo.

Observação:

- Utilize 'x' minúsculo em '\x', o qual indica entrada hexadecimal. Caso utilize 'X' maiúsculo, ele não será interpretado como significando uma entrada hexadecimal.
- Caracteres de byte duplo não podem ser usados.

São dados abaixo exemplos de entrada/saída de códigos de controle usando números hexadecimais.

Exemplos de entrada/saída:
Caracteres da entrada | \x1d\x21\x33ShopName\x0a\x1d\x21\x00\x0aTEL:000-000-0000\x0aFAX:999-999-9999\x0a
Significado | GS ! 33 ShopName LF GS ! 00 LF TEL:000-000-0000 LF FAX:999-999-9999 LF
Resultados na saída |

### Fontes de dispositivo (Fontes de impressora)

Você pode obter resultados de impressão claros em alta velocidade usando as fontes contidas na impressora.

Clique Aqui para abrir outra página da ajuda descrevendo estas fontes com mais detalhes.

Voltar para o topo

## Ambiente operacional

### Modelos compatíveis

Metapace T-25

### Requisitos de sistema

Windows XP SP3 ou mais recente (somente 32 bits)
Windows Vista (32 e 64 bits)
Windows 7 (32 e 64 bits)
Windows 8(32 e 64 bits)*
Windows Embedded POS Ready 2009 (somente 32 bits)
Windows Embedded POS Ready 7(32 e 64 bits)

* Para mais informações, consulte o Installation Manual.

Voltar para o topo

## Informações legais

Copyright © 2013 ,Equator Ltd. Todos os direitos reservados.